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Entornos de aplicación
La camara IRCAM 20 MARINE AHD esta especialmente diseñada para entornos hostiles en donde se necesita una gran resistencia a golpes, agua, corrosión…etc. Es adecuada para uso en entornos MARINOS, tanto para uso dentro de cualquier tipo de embarcación como para su uso en la costa. Las habituales camaras fabricadas en aluminio tienen una vida muy corta en estos entornos debido a la corrosión, tambien es muy apreciada en fábricas o entornos industriales.
Aunque NO posee el certificado ATEX ( tiene certificado CNEX ), cumple la normativa antiexplosion para áreas con riesgo de explosión por mezcla de polvo inflamable y aire en las zonas 20, 21 y 22 tales como campos petroleros, plantas químicas, almacenamiento de petróleo, gasolineras, barcos de vapor, plataformas de perforación petrolera e instalaciones militares.
Características principales
· Fabricada en acero inoxidable de alta calidad  316 L.
· Soporte de anillo 3D inteligente, volumen pequeño, peso ligero e instalación flexible. 
· Distancia infrarroja (IR) de 15 a 25 metros.
· 2MP con salida analógica (seleccionable AHD/TVI/CVI/CVBS). 
· Proteccion IP 68 ( sumergible cortos espacios de tiempo).
Especificaciones Técnicas

	Modelo
	IRCAM 20 MARINE AHD

	Certificado de conformidad

	Marcado
	CNEX

	No. de certificado
	CNEX23.436BX

	Características mecánicas

	Material
	Acero inoxidable 316L

	Tratamiento de superficie
	    Acero inoxidable color original, electropulido opcional

	Protección de ingreso
	IP68

	Orificio de rosca para cable
	M20

	Peso
	≤1.5kg

	Método de instalación
	Montaje en techo, montaje en pared

	Cámara

	Sensor
	1/2.7” CMOS Sony IMX307

	Tamaño máximo de imagen
	1920*1080

	Frecuencia de cuadros de video
	PAL:1920*1080@25fps  NTSC:1920*1280@30fps

	Lente
	3.6mm

	Iluminación mínima
	0.01Lux

	Balance de blancos
	Auto/Manual

	BLC
	BLC/Auto

	Estándar de video
	AHD/TVI/CVI

	Sistema de video
	PAL or NTSC

	Salida de video
	1V-PP

	Ajustes de video
	Contraste/nitidez/saturación /DNR/DWDR

	IR

	Distancia
	15-25m

	Longitud de onda
	850nm

	Interruptor
	Auto(≤10Lux)

	Características eléctricas

	Alimentación
	DC12V

	Consumo 
	≤1A

	Salida de cable
	Cable integrado, 1.5 metros

	Medioambiental

	Temperatura nominal
	-30℃ ~ +70℃ (-22°F ~ 158 °F)

	Presión atmosférica
	80-106KPa

	Humedad
	≤95%RH(+25℃)
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